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	QUADRO SINÓPTICO
OBRAS DE CONSTRUÇÃO | OBRAS DE ALTERAÇÃO | OBRAS DE AMPLIAÇÃO | OBRAS DE DEMOLIÇÃO | TRABALHOS DE REMODELAÇÃO DE TERRENOS | OBRAS DE RECONSTRUÇÃO | UTILIZAÇÃO DO SOLO

	Requerente:

	Local da obra:

	Nº processo:
	Nº requerimento:



1. Identificação do procedimento
	Licenciamento (n.º 2 do art.º 4.º do RJUE)
	

	Comunicação Prévia (n.º 4 do art.º 4.º do RJUE)
	

	Legalização (art.º 102.ºA do RJUE e art.os 24.º a 32.º do RMUE)
	

	Alterações durante a execução da obra (art.º 83.º do RJUE)
	

	Pedido de Informação prévia (n.º 2 do art.º 14.º do RJUE)
	

	Pedido de parecer prévio não vinculativo (art.º 7.º do RJUE)
	



2. Identificação da operação urbanística
	Obras de construção
	

	Obras de alteração
	

	Obras de ampliação
	

	Obras de demolição
	

	Trabalhos de remodelação de terrenos
	

	Obras de reconstrução
	

	Utilização do solo
	

	Outros: ___________________________________________________________________________________________________________________
	



3. Quadro de dados do projeto — valores totais (incluem todas as edificações propostas e existentes na/o parcela/lote)
	Dados de projeto
	Existente / Licenciado [endnoteRef:1] [1: NOTAS:
 Existente / Licenciado — área relativa às edificações existentes isentas de licenciamento e/ ou licenciadas ao abrigo de título ou licença antecedente.] 

	Pretensão[endnoteRef:2] [2:  Pretensão — área relativa às propostas de alteração e/ ou ampliação sujeitas a controlo prévio.] 

	Total
	Índice [endnoteRef:3] [3:  Índice — índice resultante da pretensão em função do regime de edificabilidade aplicável em conformidade com o respetivo Instrumento de Gestão territorial.] 


	Área total do terreno (m²)
	
	
	
	—

	Área da parcela edificável (m²)
	
	
	
	—

	Área de implantação (m²) [endnoteRef:4] [4:  Área de implantação — (ficha I-9 e figura 4b do DR 5/2019 de 27.9) é a área de solo ocupada pelo edifício. Corresponde à área do solo contido no interior de um polígono fechado que compreende:
— o perímetro exterior do contacto do edifício com o solo;
— o perímetro exterior das paredes exteriores dos pisos em cave.] 

	total
	
	
	
	

	
	edificação principal
	
	
	
	—

	
	anexo
	
	
	
	—

	Área de construção (m²) [endnoteRef:5] [5:  Área de construção — (ficha I-8 e figura 4a do DR 5/2019 de 27.9) é o somatório das áreas de todos os pisos, acima e abaixo da cota de soleira, com exclusão das áreas em sótão e em cave sem pé-direito regulamentar. A área de construção é, em cada piso, medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores e inclui os espaços de circulação cobertos (átrios, galerias, corredores, caixas de escada e caixas de elevador) e os espaços exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos).] 

	total
	
	
	
	

	
	edificação principal
	
	
	
	—

	
	anexo
	
	
	
	—

	Superfície de pavimento (m2) [endnoteRef:6] [6:  Superfície de pavimento — (a considerar apenas quando aplicável o PUF ou o PUO) definição constante da alínea i) do n.º 2 do art.º 5.º do regulamento do PUF e da alínea j) do n.º 2 do art.º 5.º do regulamento do PUO.] 

	
	
	
	

	Área útil (m²)
	
	
	
	—

	Área habitável (m²)
	
	
	
	—

	Volume de construção (m³) 
	total
	
	
	
	—

	
	edificação principal
	
	
	
	—

	
	anexo
	
	
	
	—

	Área de impermeabilização (m²)
	
	
	
	

	Área permeável (m²)
	
	
	
	—

	Tipologia
	
	
	
	—

	N.º de fogos ou frações
	
	
	
	—

	N.º de pisos (aferidos p/ parâmetros urbanísticos)
	
	
	
	—

	N.º pisos
	acima da cota de soleira
	
	
	
	—

	
	abaixo da cota de soleira
	
	
	
	—

	Altura máxima da fachada (m) [endnoteRef:7] [7:  Altura da fachada — (ficha I-6 do DR 5/2019 de 27.9) é a dimensão vertical da fachada, medida a partir da cota de soleira até à linha superior da cornija, beirado, platibanda ou guarda de terraço, acrescida da elevação da soleira, quando aplicável.] 

	
	
	
	—

	Altura máxima do edifício (m) [endnoteRef:8] [8:  Altura de edifício — (ficha I-5 do DR 5/2019 de 27.9) é a dimensão vertical medida desde a cota de soleira até ao ponto mais alto do edifício, incluindo a cobertura e demais volumes edificados nela existentes, mas excluindo chaminés e elementos acessórios e decorativos, acrescida da elevação da soleira, quando aplicável.] 

	
	
	
	—


4. Área total de construção por tipo de utilização (m2) (calculada conforme definido na ficha n.º I-8 do DR 5/2019, de 27.9)
	Utilização
	Habitação
	Comércio
	Serviços
	Armazém
	Indústria
	Outros
_____________
	Total

	
	Unifamiliar
	Multifamiliar
	
	
	
	
	
	

	Existente
	
	
	
	
	
	
	
	

	Proposta
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	
	
	
	



5. Afastamentos mínimos da(s) construção(ões) ao(s) eixo(s) de via e aos limites da parcela/lote
	Afastamentos
	

	Afastamento mínimo lateral esquerdo (m)
	

	Afastamento mínimo lateral direito (m)
	

	Afastamento mínimo de tardoz (m)
	

	Afastamento mínimo da(s) construção(ões) ao eixo de via(s) (m)
	

	Afastamento mínimo do(s) muro(s) confinante(s) com a via pública ao eixo de via(s) (m)
	



6. Estacionamento
	
	Veículos ligeiros
	Veículos pesados

	
	Privado
	Público
	Privado
	Público

	
	N.º lugares
	N.º lugares
	N.º lugares
	N.º lugares

	Coberto
	
	
	
	

	Descoberto
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	



7. Muros e vedações (sujeitos a controlo prévio)
	
	Confinantes com a via pública
	Não confinantes com a via pública

	Extensão (ml)
	
	

	Altura máxima no exterior/interior do terreno (m)
	/
	/

	Suporte de terras (sim ou não)
	
	



8. Piscina
	Área
	
	m²



9. Outras Operações Urbanísticas
	Volume de terras (remodelação de terrenos)
	
	m³

	Utilização do solo (ocupação)
	
	m²



10. Área de cedência para o domínio público municipal (cf. disposto no art.º 45.º do RMUE)
	Área a ceder 
	
	m²

	[bookmark: _Hlk124156405]Forma do percurso pedonal (assinalar com X)
	
	 Passeio
	
	 Valeta espraiada

	Material de revestimento do solo a utilizar
	



11. Antecedentes
	 Processo
	 Alvará ou Licença de obras
	 Alvará de autorização ou título de utilização

	
	
	



12. Observações
	



	O técnico autor do projeto
	
	Data
	_____/______/______




OBSERVAÇÕES:
Os afastamentos mínimos das construções aos eixos de via e aos limites das parcelas devem estar devidamente cotados na planta de implantação.
A área a ceder ao domínio público municipal deve ser indicada e representada na planta de implantação.
A área de impermeabilização do solo e área permeável devem ser indicadas e justificadas na planta de implantação.


ABREVIATURAS:
PUF — Plano de Urbanização de Fátima.
PUO — Plano de Urbanização de Ourém.
RMUE — Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação.
[bookmark: _Hlk99096235][bookmark: _Hlk74134763]RJUE — Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – aprovado pelo DL 555/1999, de 16.12, na sua redação atual.
[bookmark: _Hlk101437029]DR 5/2019, de 27.9 — fixa os conceitos técnicos atualizados nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo a utilizar nos instrumentos de gestão territorial.
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