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	QUADRO SINÓPTICO
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO | ALTERAÇÕES À OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO

	Requerente:

	Local da obra:

	Nº processo:
	Nº requerimento:




1. Quadro de dados do processo – áreas globais da operação de loteamento
	Dados de Projeto:

	Área total do terreno (m2) 
	

	Área da parcela (sobrante) (m2)
	

	Área da parcela edificável (m2)
	

	Número total de lotes
	

	Superfície total de pavimento (m2) [endnoteRef:1] [1: NOTAS:
 Superfície de pavimento — (a considerar apenas quando aplicável o PUF ou o PUO) definição constante da alínea i) do n.º 2 do art.º 5.º do regulamento do PUF e da alínea j) do n.º 2 do art.º 5.º do regulamento do PUO.] 

	

	Área total de construção (m2) [endnoteRef:2] [2:  Área de construção — (ficha I-8 e figura 4a do DR 5/2019 de 27.9) é o somatório das áreas de todos os pisos, acima e abaixo da cota de soleira, com exclusão das áreas em sótão e em cave sem pé-direito regulamentar. A área de construção é, em cada piso, medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores e inclui os espaços de circulação cobertos (átrios, galerias, corredores, caixas de escada e caixas de elevador) e os espaços exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos).] 

	

	Volume total de construção (m³)
	

	Área total de implantação (m²) [endnoteRef:3] [3:  Área de implantação — (ficha I-9 e figura 4b do DR 5/2019 de 27.9) é a área de solo ocupada pelo edifício. Corresponde à área do solo contido no interior de um polígono fechado que compreende:
— o perímetro exterior do contacto do edifício com o solo;
— o perímetro exterior das paredes exteriores dos pisos em cave.] 

	

	Área total de impermeabilização (m²)
	

	Área total permeável(m²)
	

	Números de pisos
	

	N.º de pisos 
	acima da cota de soleira
	

	
	abaixo da cota de soleira
	

	Altura máxima da fachada (m) [endnoteRef:4] [4:  Altura da fachada — (ficha I-6 do DR 5/2019 de 27.9) é a dimensão vertical da fachada, medida a partir da cota de soleira até à linha superior da cornija, beirado, platibanda ou guarda de terraço, acrescida da elevação da soleira, quando aplicável.] 

	

	Altura máxima do edifício (m) [endnoteRef:5] [5:  Altura de edifício — (ficha I-5 do DR 5/2019 de 27.9) é a dimensão vertical medida desde a cota de soleira até ao ponto mais alto do edifício, incluindo a cobertura e demais volumes edificados nela existentes, mas excluindo chaminés e elementos acessórios e decorativos, acrescida da elevação da soleira, quando aplicável.] 

	

	Utilização 
	




2. Área a integrar o domínio municipal
	Área de cedência
	Infraestruturas (m2)
	Estacionamento público
	

	
	
	Passeios
	

	
	
	Áreas de circulação automóvel 
	

	
	Espaços verdes e de utilização coletiva (m2)
	

	
	Equipamento de utilização coletiva/ habitação pública de custos controlados ou para arrendamento acessível (m2)
	




3. Estacionamento
	
	Veículos ligeiros
	Veículos pesados

	
	Privado
	Público
	Privado
	Público

	
	N.º lugares
	N.º lugares
	N.º lugares
	N.º lugares

	Coberto
	
	
	
	

	Descoberto
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	






4. Características da operação de loteamento (o n.º de lotes indicado no quadro é meramente indicativo)
	
operação de loteamento com obras de urbanização




operação de loteamento sem obras de urbanização
	
	Identificação do lote
	1
	2
	3
	4
	5
	Valores Totais

	
	
	Área do lote
	
	
	
	
	
	

	
	
	Superfície máx. total de pavimento 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Área máx. total de construção 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Área máx. de implantação 3
	
	
	
	
	
	

	
	
	Área máx. de impermeabilização
	
	
	
	
	
	

	
	
	Área mín. permeável
	
	
	
	
	
	

	
	
	N.º máx. de pisos
	
	
	
	
	
	

	
	
	N.º máx. de pisos acima da c. s.
	
	
	
	
	
	

	
	
	N.º máx. de pisos abaixo da c. s.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Altura máxima da fachada 4
	
	
	
	
	
	

	
	
	Altura máxima do edifício 5
	
	
	
	
	
	

	
	
	N.º máx. de fogos
	
	
	
	
	
	

	
	
	Volume máx. de construção
	
	
	
	
	
	

	
	
	Utilização
	
	
	
	
	
	

	
	Superfície total de pavimento 1
	Habitação unifamiliar
	
	
	
	
	
	

	
	
	Habitação multifamiliar
	
	
	
	
	
	

	
	
	Comércio
	
	
	
	
	
	

	
	
	Empreendimento Turístico
	
	
	
	
	
	

	
	
	Equipamento
	
	
	
	
	
	

	
	
	Indústria e armazenagem
	
	
	
	
	
	

	
	Área Total de Construção2
	Habitação unifamiliar
	
	
	
	
	
	

	
	
	Habitação multifamiliar
	
	
	
	
	
	

	
	
	Comércio
	
	
	
	
	
	

	
	
	Empreendimento Turístico
	
	
	
	
	
	

	
	
	Equipamento
	
	
	
	
	
	

	
	
	Indústria e armazenagem
	
	
	
	
	
	





5. Alteração ao loteamento e/ou obras de urbanização 
	Alteração proposta
	
	Área total do terreno (m2)
	N.º de lotes
	Área total de implantação (m2) 3
	Área total de construção (m2) 2

	
	Alvará 
	
	
	
	

	
	Proposto 
	
	
	
	



	N.º do lote
	
	
	
	

	
	alvará
	proposto
	alvará
	proposto
	alvará
	proposto
	alvará
	proposto

	
	Área do lote
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Superfície máx. total de pavimento 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Área máx. total de construção 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Área máx. de implantação 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Área máx. de impermeabilização
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Área mín. permeável
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N.º máx. de pisos
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N.º máx. de pisos acima da c. s.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N.º máx. de pisos abaixo da c. s.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Altura máxima da fachada 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Altura máxima do edifício 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N.º máx. de fogos
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Volume máx. de construção
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Utilização
	
	
	
	
	
	
	
	

	Superfície total de pavimento 1
	Habitação unifamiliar
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Habitação multifamiliar
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Comércio
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Empreendimento Turístico
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Equipamento
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indústria e armazenagem
	
	
	
	
	
	
	
	

	Área Total de Construção 2
	Habitação unifamiliar
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Habitação multifamiliar
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Comércio
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Empreendimento Turístico
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Equipamento
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indústria e armazenagem
	
	
	
	
	
	
	
	



6.  Antecedentes
	 Processo
	 Alvará ou Licença de obras
	 Alvará de autorização ou título de utilização

	
	
	



7. Observações
	



	O técnico autor do projeto
	
	Data
	_____/______/______





OBSERVAÇÕES:
Os afastamentos mínimos das construções aos eixos de via e aos limites das parcelas devem estar devidamente cotados na planta de implantação.
A área a ceder ao domínio público municipal deve ser indicada e representada na planta com indicação das áreas de cedência.
A área de impermeabilização do solo e área permeável devem ser indicadas e justificadas na planta síntese.


ABREVIATURAS:
PUF — Plano de Urbanização de Fátima.
PUO — Plano de Urbanização de Ourém.
RMUE — Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação.
RJUE — Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – aprovado pelo DL 555/1999, de 16.12, na sua redação atual.
DR 5/2019, de 27.9 — fixa os conceitos técnicos atualizados nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo a utilizar nos instrumentos de gestão territorial.
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